| IP- адрес (Класс В) | 187.72.95.215 |
| --- | --- |
| Адрес в двоичной системе | 10011011.01001000.01011111.11010111 |

| Маска (для класса В) | 255.240.0.0 |
| --- | --- |
| В двоичной системе | 11111111.11110000.00000000.00000000. |

По итогу получается:

| В двоичной системе | 10011011.01000000.00000000.00000000 |
| --- | --- |
| В десятичной системе | 187.64.0.0 |

**Где 187.64.0.0 является адресом подсети**

| IP адрес в двоичной системе | 10011011.01001000.01011111.11010111 |
| --- | --- |
| 255.255.255.255 - 255.240.0.0= 0.15.255.255 | 00000000.00001111.11111111.11111111 |
| Адрес устройства в двоичной системе | 00000000.00001000.01011111.11010111 |
| Адрес устройства в десятичной системе | 0.8.95.215 |

**Где 0.8.95.215 - адрес устройства**